ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NR 18/2017 - YKL-40

*(pieczęć Wykonawcy)*

NAZWA FIRMY (FIRM) :

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

REGON FIRMY:­­­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ NIP FIRMY: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ADRES FIRMY: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Zarejestrowana w\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ pod nr\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tel.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

faks\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Osoba do kontaktów: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Do:

**OncoArendi Therapeutics SA**

**02-089 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 101**

**NIP 7282789248**

W nawiązaniu do zapytania ofertowego NR 16/2017 - YKL-40

OFERTA:

1. Składam (y) niniejszą ofertę i oferuję/my:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Syntezator mikrofalowy | | **Cena łączna (netto)** | **Cena łączna (brutto)** |
|  | Musi posiadać dwa wbudowane magnetrony o łącznej mocy co najmniej 1800W |  |  |
|  | Niepulsacyjny sposób dostarczenia energii mikrofalowej w całym zakresie pracy |
|  | System kontroli temperatury za pomocą czujnika światłowodowego wewnątrz naczynia reakcyjnego |
|  | Maksymalna temperatura syntezy co najmniej 3100C |
|  | Komora wewnętrzna wykonana ze stali kwasoodpornej 316 pokryta wielowarstwowo teflonem |
|  | Komora wewnętrza syntezatora o pojemności poniżej 55dm3 w celu zapewnienia wysokiej gęstości pola mikrofalowego |
|  | Konstrukcja komory umożliwiająca korzystanie z kolb okrągłodennych o pojemności do 5L z możliwością podłączenia chłodnicy zwrotnej montowanej pionowo ponad górną powierzchnią syntezatora oraz wielopozycyjnego rotora na reaktory ciśnieniowe |
|  | System mieszadła magnetycznego wbudowany w syntezator |
|  | Drzwi syntezatora z szybą do podglądu przebiegu procesu reakcji |
|  | System zabezpieczeń wyłączający proces mineralizacji w przypadku nieoczekiwanego zdarzenia np. otwarcia drzwi, reakcji egzotermicznej |
|  | System zabezpieczenia magnetronu przed zwrotnym promieniowaniem rozproszonym za pomocą stałego izolatora umożliwiający ciągłą emisję mikrofal na poziomie 100% |
|  | System wyciągowy zintegrowany w piecu odporny na korozję i umożliwiający szybkie schłodzenie naczynia po skończonym procesie syntezy |
|  | Wbudowany w syntezator panel kontrolny, oparty na co najmniej 7” ekranie pojemnościowym, wyświetlający aktualne parametry pracy oraz umożliwiający przegląd parametrów całego procesu syntezy |
|  | Oprogramowanie umożliwiające:  - programowanie parametrów pracy z zapamiętywaniem do 100 metod syntezy  - automatyczny dobór dostarczanych mikrofal w celu osiągnięcia zadanej krzywej temperatury |
|  | Wbudowane w syntezator głośniki oraz porty komunikacyjne: USB, USB-B, RS232, Ethernet |
|  | Minimum 24-pozycyjny rotor na szklane reaktory ciśnieniowe o pojemności 20mL |
|  | Kompletny zestaw co najmniej 24 szklanych reaktorów ciśnieniowych o pojemności 20 ml w tym jeden reaktor kontrolny z możliwością kontroli temperatury mieszaniny reakcyjnej za pomocą sondy światłowodowej |
|  | Oferowane reaktory muszą być samowentylujące się tj. umożliwiające uwalnianie nadciśnienia bez konieczności przerywania procesu syntezy |
|  | Maksymalna temperatura syntezy w oferowanych reaktorach co najmniej 180C |
|  | Maksymalne ciśnienie w oferowanych reaktorach co najmniej 13 bar |
|  | Musi posiadać możliwość doposażenia w zestaw kolb okrągłodennych co najmniej 3L i 5L wraz z odpowiednimi przejściówkami oraz chłodnicami zwrotnymi w celu prowadzenia reakcji pod ciśnieniem atmosferycznym wraz z kontrolą temperatury mieszaniny reakcyjnej za pomocą sondy światłowodowej |
|  | Zasilanie 230V, 50 Hz |
|  | Szkolenie z obsługi systemu i wyposażenia w zakresie prawidłowej obsługi i konserwacji |
|  | Instrukcje obsługi w języku angielskim na nośniku CD lub innym |
|  | Minimum 12 miesięczna gwarancja (serwis w Polsce) |

1. Oświadczamy, że realizacja poszczególnych zamówień zajmie do …………. (dni) od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
2. Oświadczamy, że termin płatności faktury będzie wynosił \_\_\_\_ dni od daty jej wystawienia.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy w całości warunki w nim zawarte, jak również, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
4. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w ofercie, tj. \_\_\_\_\_\_\_ dni od daty wyznaczonej na składanie ofert.
6. Oświadczamy, że w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że dążyć będziemy do realizacji zamówienia w sposób korzystny dla środowiska, poprzez zapewnienie minimalizacji zużycia materiałów, surowców, energii, itp. (posiadane certyfikaty środowiskowe np. ISO)
8. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji\*.
9. Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach\*: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. KRS

2. Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Oferta zawiera ………………. kolejno ponumerowanych stron.

......................................................... …………………………………………………

Miejscowość, data /czytelny podpis albo podpis i pieczątka Wykonawcy/osoby/osób uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NR 18/2017 - YKL-40

Oświadczenia do zapROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NR 18/2017 - YKL-40

potwierdzające spełnienia warunków z punktu IV

Oświadczam, że firma …………………………………………………………………………………………………………… (nazwa i adres siedziby) spełnia poniższe warunki:

1. Oświadczamy, iż posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, iż dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, iż znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Oświadczamy, iż zawarte w ofercie dane są zgodne ze stanem fatycznym i prawnym (art. 233 KK)

......................................................... …………………………………………………

Miejscowość, data /czytelny podpis albo podpis i pieczątka Wykonawcy/osoby/osób uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy/

\*Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NR 18/2017 - YKL-40

…..……………, dn. ………………

**Wykonawca/pieczątka:**

NIP ……………………………………

REGON ………………………………

**Oświadczenie w przedmiocie powiązań**

**osobowych i kapitałowych z Zamawiającym**

Ja niżej podpisany/a*……………………………………………………………………………………………………………………………*

**oświadczam, że:**

1. Dostawca **jest/nie jest\*** powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
3. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
4. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
5. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
6. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia   
   w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7. Oświadczam, że Dostawca jest powiązany z Zamawiającym\*/osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego\*/osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy\* w następujący sposób (proszę wskazać sposób powiązań określony w pkt 1)-4) ust. 2 powyżej) \*\*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

......................................................... …………………………………………………

Miejscowość, data /czytelny podpis albo podpis i pieczątka Wykonawcy/osoby/osób uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy\*\*\*

*\*Niepotrzebne skreślić*

*\*\* Wypełnić tylko w przypadku złożenia w pkt 1 oświadczenia, że Wykonawca jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.*

*\*\*\* Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we właściwym upoważnieniu*